**Раздвижные стены**

[**Раздвижные стены состоят из отдельных сегментов. Сегменты представляют собой ламинированные ДСП сэндвич-панели, обрамленные алюминиевым профилем. Сегменты заполнены звукоизоляционными материалами, перемещаются с помощью системы шарикоподшипниковых роликов по направляющим и складируются в парковке. Раздвижные стены крепятся исключительно в верхней части проема, что позволяет избежать "порога" на полу и облегчает перемещение сегментов. Нагрузка от раздвижной стены полностью воспринимается потолочной направляющей.**](http://2497943.sytto.com)

**Фиксация сегментов раздвижной стены происходит посредством выдвижных балок-уплотнителей, приводимых в движение внутренней фурнитурой. В закрытом состоянии раздвижные стены являются полной заменой стационарной стене или перегородки, соответствуя наивысшим требованиям по звукоизоляции, устойчивости, огнеупорности и дизайну поверхности. Щели между сегментами раздвижной стены перекрываются с помощью телескопического сегмента, неотъемлемого элемента раздвижной стены.**

**Раздвижные стены обладают уникальным преимуществом – изменение траектории направляющих. Благодаря этому возможно формирование любых непрямых стен: криволинейные, угловые, полукруглые и т.д.**

**Звукоизоляция**

**Современные раздвижные стены позволяют снизить уровень шумового фона в 4-6 раз. Высокая звукоизоляция позволяет отделить шумные зоны от кабинетов и переговорных комнат, где необходима спокойная обстановка. Стандартная звукоизоляция раздвижных стен - 41дБ., максимальная звукоизоляции 48-53Дб. Максимальная звукоизоляция. Заглушает любой громкий звук, крик, громкую музыку. Данная звукоизоляция приемлема для создания рабочего пространства с повышенной конфиденциальностью.**

**44-47Дб. Высокая звукоизоляция. Заглушает громкие звуки, звонки и любой разговор. Данная звукоизоляция приемлема для создания конфиденциального рабочего пространства. Используется для разделения конференц-залов и переговорных, для создания независимых рабочих пространств.**

**40-43Дб. Стандартная звукоизоляция. Заглушает громкие шаги и громкий разговор. Используется для отделения рабочих зон, а также помещений для отдыха, общения, уединения.**

**32-39Дб. Минимальная звукоизоляция. Заглушает нормальный разговор.**

**Технические характеристики:**

**Указанная звукоизоляция подтверждена сертификатом SP №91F30376A-05-08 и соответствует стандарту ISO 140/3. Характеристики указаны для одного сегмента. Характеристики указаны для одного сегмента.**

**Заполнение:**

**Меламин, ламинат, шпон, окрашено по каталогу RAL, стеклоткань, покрытие маркерной доски, покрытие из пробкового дерева, зеркальное покрытие.**

**Дополнительно:**

**- встроенные окна (одно стекло, стеклопакет, безопасное стекло);**

**- видимые AL-профили каркаса могут быть окрашены порошковым способом в желаемый тон;**

**- видимые AL-профили каркаса могут быть скрыты панелью ЛДСП;**

**- двери могут быть врезаны в любой сегмент. Возможны распашные двустворчатые двери;**

**- в дверь может быть врезан замок;**

**- пожаростойкость 30 минут и 60 минут.**

**Компания поставляет под «ключ»:**

**1. Алюминиевые и цельностеклянные входные группы, а также карусельные двери, для мест с большой проходимостью людей. Подобные конструкции отличаются эргономичностью и практичностью, а их размер, дизайн, обработка и оформление подбираются исходя из требований клиента и тех функций, которые будет выполнять конструкция.**

 **2.Проектирование и возведение перегородок любого класса и назначения от санитарно-технических до офисных. В ходе работы используется различные технологии и всевозможные материалы, такие как стекло, гипсовинил, ДСП, лДСП, МДФ, ДВП и т.д.**

**3.Офисные, цельностеклянные, технические, противопожарные, автоматические двери всевозможных видов с использованием новейших технологий по современным стандартам качества и индивидуальным требованиям клиента, идеально вписываясь в интерьер офисного или торгового пространства.**

**4. Заказы на поставку козырьков и перил из нержавеющей стали различных размеров с использованием стекла, деревянных панелей и т.д.**

**5. Предлагает широкий спектр услуг по поставке:**

**- душевых кабин;**

**- столешниц из битого триплекса;**

**- стеклянных полов и потолков;**

**- столов и тумб;**

**- нестандартных шкафов-купе с использованием стекла и дерева.**

 **[Заявки на выполнение работ принимаются в устной, произвольной форме по указанным корпоративным телефонам или письменно по электронной почте.](http://www.stremub.ojooo-web.com)**

[Выезд наших специалистов к Заказчикам в удобное ему время по любым вопросам бесплатен! Заказчику предоставляются все документы по решению его задач и он правомерен принимать любое выгодное и устраивающее его решение!](http://www.stremub.ojooo-web.com)

**[Тел.корпоративные:
+7 926 249 - 79 - 43,
+7 926 536 - 40 - 16.](http://www.stremub.ojooo-web.com)**

**[« Все услуги по благоустройству зданий, помещений и территорий - ремонт, уборка, погрузка и вывоз мусора контейнерами ».](http://www.stremub.ojooo-web.com)**