**Раздвижные перегородки**

[**Раздвижные перегородки состоят из сегментов, скрепленных между собой петлями. Сегмент представляет собой ДСП сэндвич-панель, которая заполнена звукоизоляционными материалами и обрамлена алюминиевым профилем. Трансформируемые перегородки перемещаются с помощью системы шарикоподшипниковых роликов по направляющим и складируются в парковке.**](http://remklinpromalp.n4.biz)

**Потолочное крепление:**

**На потолок устанавливается потолочная направляющая. На полу направляющих нет. Это позволяет сохранить напольное покрытие нетронутым. Вес конструкции распространяется только на потолок. Напольное - потолочное крепление.**

**На потолок устанавливается потолочная направляющая. На пол устанавливается рельс, на который распределяется вес раздвижной перегородки. Верхний ролик выполняет лишь направляющую функцию.**

**Фиксация сегментов раздвижной перегородки происходит посредством выдвижных стопоров, находящихся в каждом втором сегменте. В закрытом состоянии трансформируемая перегородка является полной заменой стационарной стене или перегородки, соответствуя наивысшим требованиям по звукоизоляции, устойчивости, огнеупорности и дизайну поверхности. Щели между сегментами раздвижной перегородки перекрываются с помощью уплотнителей.**

**Звукоизоляционные перегородки. Звукоизоляция:**

**Современные раздвижные перегородки позволяют снизить уровень шумового фона в 4-6 раз. Высокая звукоизоляция позволяет отделить шумные зоны от кабинетов и переговорных комнат, где необходима спокойная обстановка. Стандартная звукоизоляция трансформируемых перегородок - 41дБ., максимальная звукоизоляция - 52дБ.**

**48-52Дб. Максимальная звукоизоляция. Заглушает любой громкий звук, крик, громкую музыку. Данная звукоизоляция приемлема для создания рабочего пространства с повышенной конфиденциальностью.**

**44-47Дб. Высокая звукоизоляция. Заглушает громкие звуки, звонки и любой разговор. Данная звукоизоляция приемлема для создания конфиденциального рабочего пространства. Используется для разделения конференц-залов и переговорных, для создания независимых рабочих пространств.**

**40-43Дб. Стандартная звукоизоляция. Заглушает громкие шаги и громкий разговор. Используется для отделения рабочих зон, а также помещений для отдыха, общения, уединения.**

**32-39Дб. Минимальная звукоизоляция. Заглушает нормальный разговор.**

**Технические характеристики раздвижных перегородок:**

**Указанная звукоизоляция подтверждена сертификатом SP №91F30376A-05-08 и соответствует стандарту ISO 140/3. Характеристики указаны для одного сегмента.**

**Заполнение:**

**Меламин, ламинат, шпон, окрашено по каталогу RAL, стеклоткань, покрытие маркерной доски, покрытие из пробкового дерева, зеркальное покрытие.**

**Дополнительно:**

**- максимальная ширина трансформируемой перегородки - 15 метров;**

**- встроенные окна (одно стекло, стеклопакет, безопасное стекло);**

**- видимые AL-профили каркаса могут быть окрашены порошковым способом в желаемый тон;**

**- двери могут быть одинарными и двустворчатыми;**

**- в дверь может быть врезан замок.**

**Раздвижные перегородки позволяют организовывать пространство в зависимости от конкретной ситуации. Удобство данного рода конструкций определяет их растущую популярность. Использование перегородок возможно практически в любом помещении, потому как распределение веса раздвижных конструкций продумано до мелочей. В зависимости от особенностей пространства, в котором устанавливаются перегородки, выбирают тип подвеса. Он может быть как потолочным, так и напольно-потолочным.**

**Перегородки раздвижные, цена которых, в большинстве случаев не является высокой, выглядят как полноценные стеновые панели и обладают хорошей шумоизоляцией. Они сочетают все свойства стационарных перегородок и столь необходимую в современном мире универсальность. Процесс перемещения перегородок крайне прост и практически не занимает времени. Шума при перемещении раздвижной перегородки также не возникает. Плавное открывание и закрывание является неоспоримым преимуществом раздвижных перегородок.**

**Перегородки, или раздвижные стены, не только позволяют изменять пространство помещения, но и дают возможность создавать различный интерьер в зависимости от ситуации. По сути дела эти конструкции можно охарактеризовать как функциональные украшения. И здесь не нужно искать компромисс между «красиво» и «надёжно»! Более того, раздвижные перегородки облагораживают помещение. Потолки, полы и стены зачастую имеют дефекты и неровности; установка перегородок благодаря направляющим позволяет скрыть эти изъяны.**

**Многим известно, что изменение пространства помещения требует специального разрешения и согласования. Это доставляет много хлопот и не всегда приводит к успешному результату. Для того, чтобы устанавливать раздвижные стены разрешения не требуется. Это позволяет экономить не только время и деньги, но и нервы. С практической и эстетической точки зрения перегородки являются отличной заменой стационарным перегородкам, позволяя при этом проявлять фантазию. В случае надобности в такую стену можно врезать дверь.**

**Количество полотен раздвижные перегородки могут иметь различное. Всё зависит от площади помещения, дизайнерского решения и пожеланий клиента. С разными перегородками одно и то же помещение будет выглядеть по-разному. Отлично подходят перегородки тем, кто любит часто вносить изменения в интерьер. Можно устанавливать различные перегородки и несколько раз в год, не нанося, при этом, серьёзный ущерб бюджету. Устанавливаемая на перегородки раздвижные цена всегда приятно удивляет. Качество конструкций отвечает всем современным требованиям. Перегородки отличаются высокой надёжностью и долговечностью. Они легки в установке, просты в использовании и уместны в любом интерьере. Столь универсальные конструкции – большая редкость даже в наше время. В том, что в будущем перегородки будут, не менее популярны, чем сейчас, нет никаких сомнений.**

**Компания поставляет под «ключ»:**

**1. Алюминиевые и цельностеклянные входные группы, а также карусельные двери, для мест с большой проходимостью людей. Подобные конструкции отличаются эргономичностью и практичностью, а их размер, дизайн, обработка и оформление подбираются исходя из требований клиента и тех функций, которые будет выполнять конструкция.**

**2.Проектирование и возведение перегородок любого класса и назначения от санитарно-технических до офисных. В ходе работы используется различные технологии и всевозможные материалы, такие как стекло, гипсовинил, ДСП, лДСП, МДФ, ДВП и т.д.**

**3.Офисные, цельностеклянные, технические, противопожарные, автоматические двери всевозможных видов с использованием новейших технологий по современным стандартам качества и индивидуальным требованиям клиента, идеально вписываясь в интерьер офисного или торгового пространства.**

**4. Заказы на поставку козырьков и перил из нержавеющей стали различных размеров с использованием стекла, деревянных панелей и т.д.**

**5. Предлагает широкий спектр услуг по поставке:**

**- душевых кабин;**

**- столешниц из битого триплекса;**

**- стеклянных полов и потолков;**

**- столов и тумб;**

**- нестандартных шкафов-купе с использованием стекла и дерева.**

**[Заявки на выполнение работ принимаются в устной, произвольной форме по указанным корпоративным телефонам или письменно по электронной почте.](http://www.remklin.ojooo-web.com)**

[Выезд наших специалистов к Заказчикам в удобное ему время по любым вопросам бесплатен! Заказчику предоставляются все документы по решению его задач и он правомерен принимать любое выгодное и устраивающее его решение!](http://www.remklin.ojooo-web.com)

**[Тел.корпоративные:  
+7 926 249 - 79 - 43,  
+7 926 536 - 40 - 16.](http://www.remklin.ojooo-web.com)**

**[« Все услуги по благоустройству зданий, помещений и территорий - ремонт, уборка, погрузка и вывоз мусора контейнерами ».](http://www.remklin.ojooo-web.com)**