**[Мы предлагаем широкий спектр различных видов ремонтно-строительных услуг:](http://kliremis.wmsite.ru/)**

**любой вид ремонта зданий, помещений – ремонт кровли, фасада, потолков, полов, стен, ремонт инженерных систем – электрооборудования, сантехники, водоснабжения, канализации, вентиляции.**

[**По клининговым услугам:**](http://remklin.nethouse.ru)

**уборка помещений, квартир, коттеджей, офисов, торговых, промышленных и складских помещений. Уборка после строительства и ремонта. Периодическая, разовая генеральная и ежедневная уборка помещений, зданий и территорий. Уборка, погрузка и вывоз мусора.**

[**Наши подразделения специализируются на выполнении ремонтно-строительных работ и профессиональной уборке помещений зданий и территорий, на обслуживании и благоустройстве обьектов недвижимомости в Москве и области.**](http://www.restko.ru/usr/stremub)

**« Благоустройство и Обслуживание зданий, помещений и территорий : Ремонт. Клининг. Уборка, погрузка и вывоз мусора ».**

[**Предоставляем полный комплекс услуг по мойке окон, ремонту и благоустройству помещений:**](http://www.restko.ru/usr/stremub)

[**Мойке окон.**](http://www.restko.ru/usr/stremub)

[**Мойке витрин.**](http://www.restko.ru/usr/stremub)

[**Мойке зданий и фасадов.**](http://www.restko.ru/usr/stremub)

[**Ремонту и защите фасадов, установки окон ПВХ и витражей.**](http://www.restko.ru/usr/stremub)

[**Услугам промышленного альпинизма.**](http://www.restko.ru/usr/stremub)

[**Всем видам ремонта зданий и помещений.**](http://www.restko.ru/usr/stremub)

[**Техобслуживанию и ремонту всех инженерных систем.**](http://www.restko.ru/usr/stremub)

[**Уборке помещений и зданий.**](http://www.restko.ru/usr/stremub)

[**Благоустройству и уборке территорий.**](http://www.restko.ru/usr/stremub)

[**Механизированной и ручной уборке территорий.**](http://www.restko.ru/usr/stremub)

[**Уборке, погрузке и вывозу мусора и снега контейнерами.**](http://www.restko.ru/usr/stremub)

**Компания предлагает продукцию официального дилера ГК DoorHan (Россия), Алютех (Белоруссия)и компании Hormann (Германия)** .Мы можем Вам предложить ворота, рольставни, автоматику, перегрузочные системы, гаражи, мобильные офисы, посты охраны, бытовки, автомойки. У Вас есть проемы- мы обязательно предложим варианты для их закрытия-от простых до элитных.

**Преимущества сотрудничества с нашей компанией:**

1. Цены ниже, чем отпускные цены производителя.
2. Увеличение скидки при последующих заказах.
3. Гарантийное обслуживание.

**Ассортиментный ряд производимых и поставляемых товаров включает:**

1. **Гаражные и промышленные секционные ворота (различных типов).**

Секционные промышленные ворота DoorHan (Россия), Алютех (Белоруссия) и Hormann(Германия) — наиболее удобная, надежная и прочная конструкция промышленных ворот. Особенности конструкции позволяют воротам занимать минимум пространства внутри здания. При открывании полотно секционных ворот плавно движется вверх и перемещается под потолок. Повышенный эксплуатационный ресурс, крупные размеры щита ворот, надежная защита от ветра, влаги и холода, система безопасности и удобство обслуживания.



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Откатные** или **сдвижные ворота** очень удобны в использовании. Чаще всего их применяют на промышленных объектах или в загородных домах. **Откатные ворота** позволяют значительно сэкономить пространство. Особенность их конструкции такова, что они не создают дополнительных преград для въезжающего транспорта, плавно открываясь в сторону забора или вдоль стены.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | [Откатные ворота](http://vorotadom.ru/images/stories/otkatnie1.jpg) |  | [Откатные ворота](http://vorotadom.ru/images/stories/otkatnie2.jpg) |  | [Откатные ворота](http://vorotadom.ru/images/stories/otkatnie3.jpg) |   **Откатные ворота** обладают рядом преимуществ:  1. Экономия пространства.  2. Лёгкость в управлении. Откатные ворота, благодаря роликовому механизму и надёжной автоматике легки в управлении.  3. Удобны в обслуживании. **Откатные ворота** не требуют дополнительных усилий для их открытия. Сугробы снега или автомобиль, припаркованный перед воротами данного типа ворот, никак не повлияют на их работу.  4. Широкий спектр применения. |

**Ворота распашные**. Стандартная конструкция распашных ворот предельно проста - это две створки навешенные на боковые распашные стойки с помощью усиленных петель. Иногда, если проём ворот не превышает три метра, возможен монтаж распашных ворот с одной створок. Распашные ворота имеют множества характеристик. Размер ворот, материал, из которого они произведены, цвет, форма и т.п. параметры позволяют создать такие распашные ворота, которые смогут выполнить любые требования заказчика. В зависимости от расположения, створки ворот могут открываться, как внутрь, так и наружу.

Для удобства пользования распашные ворота можно оснастить электрическим приводом. Автоматические ворота создают комфорт и удобства при въезде и выезде. Такими воротами можно управлять на расстоянии, а это делает их установку незаменимой в холодное и дождливое время года.

**Откатные (раздвижные) ворота**

**Откатные (раздвижные) ворота являются быстро набирающим популярность сегодня типом ворот. Их применяют как для загородных домов, так и на различных производственных объектах. Широкое применение обусловлено рядом явных достоинств, которыми они обладают сравнительно с другими видами.**

**- Откатные ворота не занимают полезного места, поскольку открываются вдоль забора или стены в сторону, не создают ограничения верха проёма ворот, в силу чего не ограничиваются габариты автотранспорта въезжающего на территорию по высоте;**

**- ворота не требуют чрезмерных усилий при открывании, так как оснащены роликовым механизмом и качественными комплектующими;**

**- при открывании таких ворот в зимнее снежное время нет необходимости чистить снег перед воротами.**

**Удобная конструкция, направленная экономить пространство и легкость эксплуатации, безусловно, основные причины, которые склоняют большую часть владельцев частных домов и руководителей производственных предприятий к решению купить и установить именно откатные (раздвижные) ворота. На откатные ворота цена может быть разной, она зависит и от размеров ворот, и от того, какими вспомогательными устройствами они будут оснащены.**

**Распашные автоматические ворота**

**Распашные ворота - это традиционная конструкция с двумя створками, открывающимися внутрь или наружу, которая практически в неизменном виде существует уже многие сотни лет. Простая и надежная, она выдержала все испытания временем и до сегодняшнего дня пользуется высокой популярностью за счет своей эффективности. Распашные автоматические ворота DOORHAN – это классика, дополненная современным оборудованием, которое позволяет простым нажатием кнопки управлять движением створок. Их полотно изготавливается из легкого алюминиевого профиля высокой прочности или стильных фактурных сэндвич-панелей. Установка автоматических ворот может предполагать монтаж дополнительного оборудования – например, фотоэлементов, которые следят за нахождением в зоне створок посторонних объектов и предотвращают их закрытие. Сэндвич-панели, которые применяются в производстве распашных автоматических ворот DOORHAN, могут иметь гладкую или структурную поверхность. На ваш выбор такие варианты, как «филенка», «апельсиновая корка», «под дерево», а также окраска полотна любым цветом из стандартной палитры. Этот тип ворот имеет весьма широкое применение, его применяют для гаражей, загородных домов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, складских и ангарных помещений.**

**Откатные (раздвижные) ворота**

**Откатные (раздвижные) ворота являются быстро набирающим популярность сегодня типом ворот. Их применяют как для загородных домов, так и на различных производственных объектах. Широкое применение обусловлено рядом явных достоинств, которыми они обладают сравнительно с другими видами.**

**- Откатные ворота не занимают полезного места, поскольку открываются вдоль забора или стены в сторону, не создают ограничения верха проёма ворот, в силу чего не ограничиваются габариты автотранспорта въезжающего на территорию по высоте;**

**- ворота не требуют чрезмерных усилий при открывании, так как оснащены роликовым механизмом и качественными комплектующими;**

**- при открывании таких ворот в зимнее снежное время нет необходимости чистить снег перед воротами.**

**Удобная конструкция, направленная экономить пространство и легкость эксплуатации, безусловно, основные причины, которые склоняют большую часть владельцев частных домов и руководителей производственных предприятий к решению купить и установить именно откатные (раздвижные) ворота. На откатные ворота цена может быть разной, она зависит и от размеров ворот, и от того, какими вспомогательными устройствами они будут оснащены.**

**Распашные автоматические ворота**

**Распашные ворота - это традиционная конструкция с двумя створками, открывающимися внутрь или наружу, которая практически в неизменном виде существует уже многие сотни лет. Простая и надежная, она выдержала все испытания временем и до сегодняшнего дня пользуется высокой популярностью за счет своей эффективности. Распашные автоматические ворота DOORHAN – это классика, дополненная современным оборудованием, которое позволяет простым нажатием кнопки управлять движением створок. Их полотно изготавливается из легкого алюминиевого профиля высокой прочности или стильных фактурных сэндвич-панелей. Установка автоматических ворот может предполагать монтаж дополнительного оборудования – например, фотоэлементов, которые следят за нахождением в зоне створок посторонних объектов и предотвращают их закрытие. Сэндвич-панели, которые применяются в производстве распашных автоматических ворот DOORHAN, могут иметь гладкую или структурную поверхность. На ваш выбор такие варианты, как «филенка», «апельсиновая корка», «под дерево», а также окраска полотна любым цветом из стандартной палитры. Этот тип ворот имеет весьма широкое применение, его применяют для гаражей, загородных домов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, складских и ангарных помещений.**

**Рольставни и рольворота.**

**Роллетные системы** - это популярные сегодня оконные рольставни и въездные или гаражные рольворота (рулонные ворота). Рольставни устанавливаются в оконных проемах загородных домов, офисов, банков, на витринах магазинов. Несомненное достоинство рольворот (рулонных ворот) состоит в том, что они могут устанавливаться в проем любого типа.

**Автоматика для роллет и ворот, предлагаемая компанией DoorHan и Hormann(Германия )-(в том числе всемирно известных производителей – FAAC (Италия), GFA (Германия) и Somfy (Франция), проста в установке и управлении, обладает высокими эксплуатационными характеристиками, потребляет небольшое количество электроэнергии, а также отвечает современным тенденциям в дизайне. Системы автоматизации рассчитаны на эксплуатацию в российских климатических условиях, благодаря чему они надежны и безопасны, а также работают бесперебойно при любой погоде.**



**Шлагбаумы** - это недорогие и эффективные средства для регулирования въезда/выезда транспорта на закрытые территории (автостоянки, места парковки, гаражные комплексы, территории прилегающие к торговым и бизнес-центрам, промышленные и другие объекты). Гидравлические шлагбаумы идеальны для работы в тяжелых внешних условиях (песок, соль, пыль, влага) благодаря полностью герметичной конструкции.



**Уравнительные платформы, или доклевеллеры** предназначены для компенсации разницы в высоте между полом кузова грузовика и полом склада. Двигаясь по уравнительной платформе, погрузчик быстро и беспрепятственно проезжает в кузов грузовика. При использовании в процессе работы склада уравнительных платформ заметно возрастает скорость погрузки-разгрузки. В результате время, затраченное на погрузку товара, значительно сокращается.



**Мост откидной стационарный или скользящий** предназначен для осуществления доступа автопогрузчика из дока в кузов грузовика при погрузочных / разгрузочных работах, если на складе невозможна установка уравнительной платформы. Грузоподъемность моста - до 4 тонн.



**Мобильная рампа** используется в том случае, когда в помещении отсутствует пандус и производить загрузку/разгрузку автомобилей необходимо непосредственно с земли. Рампа обеспечивает прямой доступ погрузчика в кузов грузовика. Подъем/опускание устройства осуществляется с помощью ручного или электрогидравлического привода. Максимальная нагрузка мобильной рампы составляет 6000 кг.



**Подъемный стол** - устройство, предназначенное для вертикального перемещения предметов на высоту до 5 метров. Грузоподъемность подъемного стола составляет от 500 до 15000 кг. Размеры - от 1000x800 мм до 3500x2000 мм. Возможно изготовление подъемных столов с другими габаритными размерами и характеристиками.



**Перегрузочный тамбур** - это комплексная конструкция, вынесенная за пределы складского помещения. Комплектуется герметизатором проема и уравнительной платформой. Эти конструкции способствуют экономии места на складе, тем самым увеличивая его пропускную способность. Кроме того, перегрузочный тамбур отлично защищает груз от воздействия неблагоприятных климатических факторов, а также обеспечивает стабильность температуры в складском помещении.

  

**Герметизаторы проема (докшелтеры)** представляют собой систему уплотнительных элементов для герметизации зазоров между кузовом автомобиля и стеной склада. Герметизаторы проема незаменимы при работе с продукцией, требующей жесткого контроля температурного режима. За счет герметичности докшелтера сохраняется стабильная температура внутри склада (тепло либо холод). Это способствует снижению расходов на электроэнергию, а отсутствие резких температурных колебаний обеспечивает стабильный микроклимат в помещении.

  

**Скоростные рулонные ворота** предназначены для обеспечения транспортной или функциональной связи между складскими помещениями. Обеспечивают влагонепроницаемость, уменьшают теплопотери, устраняют сквозняки и стабилизируют температурно-влажностный режим изолируемого помещения.

  

**Пленочные распашные ворота** предназначены для уменьшения теплопотерь, устранения сквозняков и стабилизации температурно-влажностного режима в производственных и складских помещениях, морозильных камерах, магазинах и супермаркетах.

**Полосовые пленочные завесы** используются для отделения помещений друг от друга. Завесы сохраняют микроклимат изолируемого помещения, а также помогают обеспечить его звуко- и влагоизоляцию.

  

**Противопожарная дверь** - конструктивный элемент, препятствующий распространению пожара в примыкающие помещения в течение нормируемого времени. Они сдерживают распространение пожара и его опасных факторов, блокируя огонь и продукты горения внутри помещения, создают условия для безопасной эвакуации людей, также способствуют сохранению путей для тушения пожара.

**Технические двери** предназначены для оборудования технических помещений жилых домов, помещений офисных и производственных зданий, медицинских учреждений, предприятий торговли, сервиса, малого бизнеса, государственных учреждений, банков. Двери применяются в помещениях с повышенной влажностью, технических и подсобных помещениях, лабораториях.

  

****

[**Заявки на выполнение работ принимаются в устной, произвольной форме по указанным корпоративным телефонам или письменно по электронной почте.**](http://remklinpromalp.n4.biz)

**Выезд наших специалистов к Заказчикам в удобное ему время по любым вопросам бесплатен!** [**Заказчику предоставляются все документы по решению его задач и он правомерен принимать любое выгодное и устраивающее его решение!**](http://stremub.ds77.ru)

**Тел. корпоративные:**  
**+7 926 249 -  79 - 43,**  
**+7 926 536 -  40 - 16.**

**« Благоустройство и Обслуживание зданий, помещений и территорий : Ремонт. Клининг. Уборка, погрузка и вывоз мусора ».**