**Мягкие раздвижные перегородки**

[**Мягкие раздвижные перегородки / межкомнатные перегородки представляют собой жесткий каркас обтянутый мягкими экологически чистыми материалами (натуральная и искусственная кожа, антибактериальные материалы), сохраняя при этом звукоизоляцию и прочность. Деревянный каркас перегородки укреплен металлическим пантографом, перегородка крепится к потолку и оснащена системой роликов. Потолочная направляющая изготовлена из анодированного алюминия. В зависимости от необходимого уровня звукоизоляции мягкие раздвижные перегородки содержат несколько слоев звукоизоляционных материалов.**](http://remklin.nethouse.ru)

**Мягкие раздвижные перегородки / межкомнатные перегородки крепятся в верхней части проема, что позволяет избежать "порога" на полу. В закрытом виде мягкие раздвижные перегородки фиксируются за счет магнитных защелок. В открытом состоянии мягкие раздвижные перегородки фиксируются за счет выдвижных напольных стопоров. Стопор также позволяет фиксировать перегородку в любом среднем положении. В базовую комплектацию входят ручки, магнитная защелка и ножной стопор, дополнительно устанавливается врезной замок и крепежный ремешок.**

**Потолочное крепление.**

**Дополнительно:**

**- в собранном состоянии перегородка занимает 15-20% от длины;**

**- максимальная длина мягкой раздвижной перегородки - 12000мм;**

**- нижний стопор позволяет фиксировать перегородку в любом среднем положении;**

**- врезной замок дополнительно.**

**Компания поставляет под «ключ»:**

**1. Алюминиевые и цельностеклянные входные группы, а также карусельные двери, для мест с большой проходимостью людей. Подобные конструкции отличаются эргономичностью и практичностью, а их размер, дизайн, обработка и оформление подбираются исходя из требований клиента и тех функций, которые будет выполнять конструкция.**

 **2.Проектирование и возведение перегородок любого класса и назначения от санитарно-технических до офисных. В ходе работы используется различные технологии и всевозможные материалы, такие как стекло, гипсовинил, ДСП, лДСП, МДФ, ДВП и т.д.**

**3.Офисные, цельностеклянные, технические, противопожарные, автоматические двери всевозможных видов с использованием новейших технологий по современным стандартам качества и индивидуальным требованиям клиента, идеально вписываясь в интерьер офисного или торгового пространства.**

**4. Заказы на поставку козырьков и перил из нержавеющей стали различных размеров с использованием стекла, деревянных панелей и т.д.**

**5. Предлагает широкий спектр услуг по поставке:**

**- душевых кабин;**

**- столешниц из битого триплекса;**

**- стеклянных полов и потолков;**

**- столов и тумб;**

**- нестандартных шкафов-купе с использованием стекла и дерева.**

 **[Заявки на выполнение работ принимаются в устной, произвольной форме по указанным корпоративным телефонам или письменно по электронной почте.](http://www.remklin.ojooo-web.com)**

[Выезд наших специалистов к Заказчикам в удобное ему время по любым вопросам бесплатен! Заказчику предоставляются все документы по решению его задач и он правомерен принимать любое выгодное и устраивающее его решение!](http://www.remklin.ojooo-web.com)

**[Тел.корпоративные:
+7 926 249 - 79 - 43,
+7 926 536 - 40 - 16.](http://www.remklin.ojooo-web.com)**

**[« Все услуги по благоустройству зданий, помещений и территорий - ремонт, уборка, погрузка и вывоз мусора контейнерами ».](http://www.remklin.ojooo-web.com)**