**Распашные двери**

[Алюминиевые распашные двери наиболее распространены. Они являются менее дорогими, чем автоматические. Алюминиевые распашные двери устанавливают в магазинах, школах, детских садах и многих других помещениях. Распашные двери уместны также в совсем небольших помещениях, например, в маленьких цветочных магазинах, где автоматика на входе и не нужна.](http://www.remklin.ojooo-web.com)

[Алюминиевые распашные двери могут быть двустворчатыми, одностворчатыми и полуторными. Вид конструкции выбирается в зависимости от ширины проёма и необходимой ширины прохода.](http://www.remklin.ojooo-web.com)

Распашные двери могут быть стеклянными с алюминиевым профилем или полностью алюминиевыми со стеклянными вставками. Конечно, чем меньше в створке вставок из стекла, тем надёжнее дверь. Часто стекло занимает только верхнюю часть полотна.

**Полуторные распашные двери** являются наиболее распространёнными для помещений со средней посещаемостью. Как правило, в такой конструкции более узкая створка закрыта и открывается она только для того, чтобы провезти через проход какой-то груз.

**Двустворчатые распашные двери** устанавливаются в помещениях с более широким проёмом, где часто требуется использование всей ширины прохода. Для обеспечения безопасности посетителей одну из створок можно закрыть на замок.

**Одностворчатые** являются идеальным вариантом для совсем нешироких проёмов, где никакой другой вид двери не может поместиться. Чаще всего эти двери используются в качестве межкомнатных в офисных помещениях.

Помимо классификации по количеству створок, распашные двери делятся на **«холодные»** и **«тёплые»**. «Холодный» профиль наиболее уместен в помещениях, где не предусмотрены требования по теплозащите — магазины, вокзалы, и другие помещения. Алюминиевый профиль таких дверей не имеет **термовставки**. Если же двери устанавливаются в жилом помещении или, например, в зимнем саду, где важно поддерживать тепло, то створки должны быть из "тёплого" профиля, который заполнен пенополистиролом. Тёплые алюминиевые двери также имеет так называемый «мостик холода», который не позволяет промёрзнуть двери в мороз.



**Компания поставляет под «ключ»:**

**1. Алюминиевые и цельностеклянные входные группы, а также карусельные двери, для мест с большой проходимостью людей. Подобные конструкции отличаются эргономичностью и практичностью, а их размер, дизайн, обработка и оформление подбираются исходя из требований клиента и тех функций, которые будет выполнять конструкция.**

**2.Проектирование и возведение перегородок любого класса и назначения от санитарно-технических до офисных. В ходе работы используется различные технологии и всевозможные материалы, такие как стекло, гипсовинил, ДСП, лДСП, МДФ, ДВП и т.д.**

**3.Офисные, цельностеклянные, технические, противопожарные, автоматические двери всевозможных видов с использованием новейших технологий по современным стандартам качества и индивидуальным требованиям клиента, идеально вписываясь в интерьер офисного или торгового пространства.**

**4. Заказы на поставку козырьков и перил из нержавеющей стали различных размеров с использованием стекла, деревянных панелей и т.д.**

**5. Предлагает широкий спектр услуг по поставке:**

**- душевых кабин;**

**- столешниц из битого триплекса;**

**- стеклянных полов и потолков;**

**- столов и тумб;**

**- нестандартных шкафов-купе с использованием стекла и дерева.**

[**Заявки на выполнение работ принимаются в устной, произвольной форме по указанным корпоративным телефонам или письменно по электронной почте.**](http://www.stremub.ojooo-web.com)

[Выезд наших специалистов к Заказчикам в удобное ему время по любым вопросам бесплатен! Заказчику предоставляются все документы по решению его задач и он правомерен принимать любое выгодное и устраивающее его решение!](http://www.stremub.ojooo-web.com)

[**Тел.корпоративные:  
+7 926 249 - 79 - 43,  
+7 926 536 - 40 - 16.**](http://www.stremub.ojooo-web.com)

[**« Все услуги по благоустройству зданий, помещений и территорий - ремонт, уборка, погрузка и вывоз мусора контейнерами ».**](http://www.stremub.ojooo-web.com)